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Предлагаем модификацию стационарного арочного металлодетектора «Паутина – А3» с двумя контрольными зонами прохода. Высокая помехозащищенность обеспечивает надежное, однородное обнаружение металла. Основным достоинством является увеличение проходимости через контрольную зону за счет сдвоенной конструкции.
Корпус металлодетектора может быть изготовлен из различных материалов – пластика, шпона.
В данном коммерческом предложении представлены характеристики стандартных вариантов исполнения металлодетектора. По запросу заказчика производитель имеет техническую возможность изготовить металлодетектор с индивидуальными техническими характеристиками и габаритными размерами, а также из различных материалов.
	Стандартные характеристики
· настройка и управление с пульта дистанционного управления (ПДУ);

· показатели отображаются на дисплее блока управления и индикации (БУиИ);

· звуковая сигнализация с электронной регулировкой громкости (255 уровней) и тональности (70 тональностей);

· световая сигнализация на дисплее;

· система самодиагностики;

· энергонезависимая память для сохранения настроек;

· 1000 уровней чувствительности;

· три кода доступа для изменения установок или режима работы;

· синхронизация нескольких МД  для одновременной работы;

· жесткое крепление к полу;

· счетчик проходов с функцией маскировки ложных сигналов: активация режима обнаружения при прохождении через контрольную зону металлодетектора;

· 50 стандартных программ обнаружения;

· Возможность сохранения до 10 пользовательских программ;

· Возможность изменения длительности звукового сигнала от 0 до 25 секунд;


	·  Возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации)

· «Быстрая» кнопка для изменения параметров звуковой сигнализации;

· Интеллектуальный счетчик проходов: возможность отключения показателя на дисплее, инверсия счетчика проходов, возможность выбора режима отображения посетителей – сумма или разница показателей;
· Возможность выбора языка меню – русский и английский;

· Кнопка искусственного сигнала тревоги.
· Счетчик тревог.
Опциональные характеристики

· управление при помощи клавиатуры;

· световая сигнализация на торцевых частях панелей;

· подключение дополнительных устройств (турникет, видеокамера, дополнительного светозвукового оповещателя);

· регуляторы прохода «СТОЙТЕ/ИДИТЕ»
· подключение к ПК через Comport;

· выносной БУиИ (минимальное расстояние от панелей до БУиИ – 3 м, максимальное – 25 м);

· расширенный срок гарантийного обслуживания.




Технические характеристики

	Ширина контролируемой зоны, мм
	Не более 820

	Уровень безопасности согласно комплекту тест-объектов ФГИМ.411449.004 СБ
	3

	Пропускная способность, чел/мин
	40-60

	Вероятность ложных тревог, %
	Не более 2

	Питание от электросети, В/Гц
	220 ±10% /50

	Потребляемая мощность, Вт
	Не более 50

	Габариты, мм (зависят от варианта исполнения корпуса):

Внешние, (ВхШхГ)

Контрольная кабина, (ВхШхГ)
	Не более 2300х1900х600

Не более 2000х820х600

	Масса, кг (зависит от варианта исполнения корпуса)
	Не более 160


Комплект поставки
· со встроенным БУиИ: панели – 3 шт., соединительная перекладина – 2 шт., сетевой шнур (1,2 м) – 2 шт., ПДУ, комплект крепежных элементов, паспорт и руководство по эксплуатации.

· с выносным БУиИ: панели – 3 шт., соединительная перекладина – 2 шт., два соединительных кабеля к БУиИ длиной от 3 до 25 м (в зависимости от заказа), сетевой шнур (1,2 м) – 2 шт., ПДУ, комплект крепежных элементов, паспорт и руководство по эксплуатации.

