Специализированный производственный участок

химических источников тока

ИЗДЕЛИЕ «Каскад»
ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

1.1. Изделие «Каскад»  (далее изделие) предназначено для борьбы с кражами личного и государственного имущества.

1.2. При  несанкционированном проникновении злоумышленника в заблокированное помещение происходит срабатывание баллончика со слезоточивым (перцовым или CS) газом, что делает невозможным нахождение злоумышленника в помещении и заставляет его быстро покинуть помещение.

1.3. Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха  от минус 10(С до плюс 50(С и относительной влажности до 98% при температуре +25°С.

1.4. Изделие эффективно защищает от несанкционированного доступа помещения площадью до 30 кв. метров при стандартной высоте потолков до 3 метров. При большей площади помещения рекомендуется применять несколько изделий «Каскад» расположенных равномерно по помещению из расчета одно изделие на 30 кв. метров площади помещения..

               2. Технические характеристики

2.1. Объем выделяемого слезоточивого газа в зависимости от объема газового баллончика стандартно от 65 до 100 мл.

2.2. В качестве активного элемента в изделии могут использоваться стандартные газовые баллончики сертифицированных российских производителей объемом от 65 до 100 мл.

2.3. В качестве источника питания изделия используется внешний источник питания постоянного тока с напряжением 12 ± 3 В и силой тока 2,1 ± 0,1 А.

2.4. Устойчивость завесы слезоточивого газа в помещении (без принудительного проветривания) – от 2 до 8 часов в зависимости от объема помещения и силы естественной вентиляции (воздухообмена) в помещении.

2.5. Масса изделия - 520 грамм.

2.6. Габаритные размеры изделия 200*115*65 мм.

                             3. Комплектность и конструкция изделия

3.1. В комплект поставки изделия «Каскад» входят:

1. Основной блок изделия…..…………………………………………………………… 1 шт.;

2.  Комплект шуруп-дюпель …………………………………………………………….. 2 шт;

3.  Клеммы типа «U» …………………………………………………………………….. 2 шт;

4. Техпаспорт (инструкция по эксплуатации, гарантийный талон)………..…..……..  1 шт.;


   5. Индивидуальная упаковка ……………………………………………………………. 1шт.;

3.2. Основной блок изделия представляет собой пластиковый корпус, в котором установлены сервопривод, термореле, перфорированный уголок  и  баллончик со слезоточивым газом. (см. рис.1)
3.3. Изделие срабатывает при подаче питающего напряжения на клеммы внешнего питания основного блока.

                                  4. Меры безопасности при работе с изделием

 4.1. Все подготовительно-установочные работы с изделием производить при отсутствии питающего напряжения на клеммах внешнего питания основного блока.

 4.2. Запрещается применять изделие во взрывоопасных помещениях всех категорий.

4.3. Запрещается применять изделие для блокировки отдельных зон и помещений в детских дошкольных и образовательных учреждениях и на объектах здравоохранения, при условии постоянного нахождения в помещении посетителей и персонала объектов.

4.4. В случае срабатывания изделия, хорошо проветрить помещение. Слезоточивый газ не оставляет следов на поверхности предметов и безопасен для человека.  Для создания опасных для жизни человека концентраций в помещении должны одновременно сработать около 3000 газовых баллончиков.

Если при монтаже или эксплуатации изделия Вы подверглись действию слезоточивого газа быстро покиньте помещение, знайте: сколь сильно бы Вы не страдали, действие вещества скоро пройдет, не требуя врачебной помощи, не оставив никаких вредных последствий. Не рекомендуется при этом промывать лицо водой.

 5. Установка изделия

5.1. Подключить кабель питания, к клеммам внешнего питания основного блока, соблюдая полярность.

5.2. Установить основной блок изделия на стену вертикально, так чтобы этикетка «ВЕРХ» была сверху. Изделие должно быть установлено так, чтобы оно по возможности было скрыто от глаз посетителей.
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6. Подготовка к работе и включение                  изделия
6.1. Как только кабель питания подключен к клеммам внешнего питания основного блока, прибор включен в режим охраны.

             7. Работа изделия
7.1. При подаче питающего напряжения* на клеммы внешнего питания основного блока происходит срабатывание газового баллончика. Помещение заполняется слезоточивым газом, что заставляет злоумышленника быстро покинуть помещение. 

              8. Отключение изделия

8.1. Снять питающее напряжение с клемм внешнего питания основного блока.

              9. Обслуживание изделия

9.1. После срабатывания газовый баллончик должен быть заменен новым. Для этого перерезать крепежные хомуты и снять баллончик с крепежного уголка. Прикрепить новый баллончик к корпусу изделия, при помощи хомутов. 

       10. Транспортирование и хранение

10.1. Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта.

10.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении.

10.3. Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях при температуре не выше 35(С и не ниже 5(С и относительной влажности не выше 85%.

              11. Гарантии изготовителя

11.1. Изделие принято службой технического контроля предприятия-изготовителя.

11.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.3.Гарантийный срок эксплуатации основного блока изделия – 5 лет со дня изготовления. 

11.4.  Гарантийный срок эксплуатации газового баллончика указан на корпусе баллончика. По истечении гарантийного срока, заменить газовый баллончик на новый.

Дата изготовления ​​​​​​​​______20     г.​​​
12. Свидетельство о приемке

12.1. Изделие «Каскад»  Сер.№ _________________.
12.2. Изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

* - питающее напряжение должно быть снято системой охраны не ранее чем через 1 минуту после его подачи на клеммы внешнего питания основного блока. 
6. Подготовка к работе и включение изделия

6.1. Как только кабель питания подключен к клеммам внешнего питания основного блока, прибор включен в режим охраны.
          7. Работа изделия
7.1. При подаче питающего напряжения* на клеммы внешнего питания основного блока происходит срабатывание газового баллончика. Помещение заполняется слезоточивым газом, что заставляет злоумышленника быстро покинуть помещение. 

             8. Отключение изделия

8.1. Снять питающее напряжение с клемм внешнего питания основного блока.
             9. Обслуживание изделия

9.1. После срабатывания газовый баллончик должен быть заменен новым. Для этого перерезать крепежные хомуты и снять баллончик с крепежного уголка. Прикрепить новый баллончик к корпусу изделия, при помощи хомутов. 

        10. Транспортирование и хранение

10.1. Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта.

10.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении.

10.3. Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях при температуре не выше 35(С и не ниже 5(С и относительной влажности не выше 85%.

   11. Гарантии изготовителя

11.1. Изделие принято службой технического контроля предприятия-изготовителя.

11.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.3.Гарантийный срок эксплуатации основного блока изделия – 5 лет со дня изготовления. 

11.4.  Гарантийный срок эксплуатации газового баллончика указан на корпусе баллончика. По истечении гарантийного срока, заменить газовый баллончик на новый.

Дата изготовления ​​​​​​​​______20     г.​​​
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