Устройство контроля активности 

сотовых телефонов

«Шкатулка»

(ПАСПОРТ)

 

 

[image: image1.jpg]



2014 г.

Общие сведения

Владельцам сотовых телефонов знакомо одно его неприятное свойство: если после окончания разговора не нажать на клавишу «отбой», то он продолжает транслировать в эфир всю акустическую информацию с места пребывания владельца телефона.

Но мало кому известно, что существует так называемый «полицейский режим». Благодаря ему оператор или злоумышленник, оснащенный специальным комплектом аппаратуры, может принудительно включить интересующий его телефон на прослушивание акустической информации, находящейся в досягаемости микрофона телефона. При этом телефон не подает никаких признаков того, что он находится в режиме односторонней связи. 

Именно для борьбы с этими негативными свойствами мобильной связи и создано изделие «Шкатулка М». Оно предназначено для защиты владельцев сотовых телефонов от забывчивости (эффект «неположенной трубки») и от негласной дистанционной активации их аппаратов сотовой связи с целью прослушивания их разговоров.

Назначение

Настольное изделие «Шкатулка» предназначено для защиты речевой информации, циркулирующей в местах пребывания владельца сотового телефона, в случае его негласной дистанционной активизации с целью прослушивания через каналы сотовой связи. Изделие имеет вид декоративной шкатулки.

Защита обеспечивается путем автоматического акустического зашумления тракта передачи речевой информации при попытке негласной дистанционной активации микрофона трубки сотового телефона. Изделие выполняет свои функции, если защищаемый телефон помещается внутрь декоративной шкатулки.

Отличительной особенностью изделия является то, что оно в состоянии обеспечить защиту не одного, а нескольких мобильных телефонов. Это свойство является особенно полезным при проведении конфиденциальных совещаний.

Принцип действия:

При работе сотового телефона на передачу уровень напряженности электромагнитного поля вблизи него значительно повышается. Именно это повышение фиксируется индикатором электромагнитного поля, входящим в состав устройства. После фиксации факта повышения уровня поля индикатор автоматически включает генератор акустического шума, динамик которого расположен внутри изделия «Шкатулка» в непосредственной близости от микрофона сотового телефона. Уровень акустического шума на входе микрофона телефонной трубки таков, что он гарантированно обеспечивает зашумление микрофона сотового телефона. Этот же акустический шум служит владельцу сотового телефона сигналом того, что его телефонный аппарат активен.

Технические характеристики:

	Контролируемые диапазоны
	GSM (900, 1800 МГц), 3G (2100 МГц)

	Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона
	не менее 100 Дб

	Эффективный спектр шумового сигнала
	250 - 4000 Гц

	Питание изделия «Шкатулка»
	от встроенного аккумулятора

	Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора
	не менее 14 дней


Состав комплекта:

1. Устройство контроля активности сотовых телефонов «Шкатулка»
1 шт.

2. Провод подключения зарядного устройства к детектору



1 шт.

3. Сетевое зарядное устройство







1 шт.

4. Паспорт, совмещенный с Руководством по эксплуатации


1 шт.

Рекомендации по эксплуатации

Органы управления и индикации изделия показаны на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Органы управления и индикации.

1 – кнопка включения; 2 – индикатор; 3 – кнопка включения регулировок; 4 – кнопка «+»; 5 – кнопка «–»; 6 – кнопка включения режима «ЗАШУМЛЕНИЕ»; 7 – индикатор состояния аккумулятора; 8 – разъем подключения зарядного устройства.

Включение изделия осуществляется нажатием кнопки 1. Для включения ее следует нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 2 секунд. При этом на индикаторе 2 последовательно появляются надписи «ВКЛЮЧЕНИЕ 2», «ВКЛЮЧЕНИЕ 1», «ОХРАНА». 

После включения изделия необходимо отрегулировать чувствительность индикатора электромагнитного поля. Для этого следует нажать кнопку 3. На индикаторе появится надпись «Чувств. gsm ___». Кнопками «+» / «–» следует выставить требуемый уровень чувствительности для диапазонов GSM.
Затем следует еще раз нажать кнопку 3. На индикаторе появится надпись «Чувств. umts ___». Кнопками «+» / «–» следует выставить требуемый уровень чувствительности для диапазонов UMTS (3G). 

Примечание: Подбор необходимого значения чувствительности индикатора электромагнитного поля осуществляется опытным путем. Его следует производить при отсутствии вблизи изделия работающих на передачу или прием мобильных телефонов. Чувствительность можно считать установленной верно, если при отсутствии телефонных аппаратов в шкатулке шумовая помеха в течение длительного времени не включается, а при наличии вызова на телефон, помещенный в шкатулку включается динамик и звучит шум

Затем необходимо отрегулировать уровень шумового сигнала. Для этого следует еще раз нажать кнопку 3. На индикаторе появится надпись «Громкость ___». Кнопками «+» / «–» следует выставить требуемый уровень звуковой помехи.

Примечание: Подбор необходимого значения громкости  осуществляется опытным путем. Рекомендуется сначала выставить минимальный уровень громкости, затем свзяться со своим телефонным аппаратом с любого другого и поместить его в шкатулку. Если в телефонной трубке другого аппарата слышен только шум, то уровень громкости шума достаточен. В противном случае громкость помехи должна быть увеличена..
После завершения регулировки уровня шумового сигнала нужно кратковременно нажать на кнопку 1. На индикаторе появится надпись «ОХРАНА». Изделие готово к работе.

Для особых случаев предусмотрен режим постоянного зашумления микрофона сотового телефона. Для его включения нужно кратковременно нажать на кнопку 6. При этом на индикаторе появится надпись «ЗАШУМЛЕНИЕ». Для выхода из этого режима следует еще раз нажать кнопку 6. На индикаторе появится надпись «ОХРАНА».

Питание изделия осуществляется от встроенного аккумулятора. Когда заряд аккумулятора достигает критической величины, раздается звуковой сигнал. При полной разрядке на индикаторе загорается надпись «АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН» и изделие отключается. Для зарядки необходимо подключить провод подключения зарядного устройства к разъему 8, а второй разъем провода – к сетевому зарядному устройству или к USB порту компьютера. Длительность зарядки исправного аккумулятора составляет около 1 часа. 

Сведения о драгоценных металлах

Изделие «Шкатулка» и прилагающиеся к нему в комплекте принадлежности драгоценных и редкоземельных металлов в своем составе не содержат.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В случае отказа оборудования в течение гарантийного срока владелец имеет право на гарантийный ремонт. При нарушении пломб, механических повреждениях корпуса или органов управления право на гарантию теряется, и ремонт производится за счет владельца.

Отметка о продаже

Дата продажи
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