RECARDER
Звукозаписывающая карточка-диктофон
Руководство по эксплуатации
	
	
	


1. Назначение и характеристики 
Звукозаписывающая карточка-диктофон RECARDER уникален по своим размерам - не больше визитной карточки, толщиной всего 1,6 мм и временем работы до 1500 часов от одной зарядки. В диктофоне предусмотрена светодиодная индикация включения режима записи.
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Зарядка, установка параметров работы карточки и выгрузка записанных аудиофайлов в компьютер производится с помощью считывателя по интерфейсу USB. Эти файлы могут быть переведены в WAV формат и прослушаны посредством стандартных  средств Windows .

Если диктофон утерян или украден, никто не сможет прослушать записанную информацию без специальной программы и пароля!
ОСОБЕННОСТИ ДИКТОФОНА RECARDER:

Длительное время работы без подзарядки батареи.

· От 24 до 100 часов в режиме непрерывной записи (в зависимости от выбранного режима записи).

· До 1500 часов в ждущем режиме.

Возможность работы в зашумлённых условиях.

Широкий динамический диапазон записываемых сигналов.

Высокий уровень защищённости данных.

Секретный пользовательский пароль. Никто кроме пользователя не может получить доступ к записанной информации.

Быстрая выгрузка информации.

Один час записи передается в компьютер примерно за 20 секунд (при 8 кГц IMA ADPCM) или 4 минуты (при 24кГц PCM).

Настраиваемая система активации записи голосом.

Автоматическое включение записи при превышении заданного пользователем акустического уровня.

Встроенные часы и таймер.

Любой записанный фрагмент идентифицируется по дате и времени начала записи.
Выбор включения режима записи:

· Автоматически – при извлечении карточки из «визитницы».

· Вручную – при замыкании пальцем «золотых» контактов карточки.

· По голосу – при включённом режиме акустопуска.

· По расписанию – при установке расписания пуска и остановки записи.

Остановка записи в зависимости от настроек производится: вручную (замыканием пальцем контактов карточки), при размыкании магнитного контакта диктофона (при помещении его в считыватель или специальный чехол) либо при полном разряде встроенной батареи.

Кольцевая запись.

В диктофоне имеется возможность ведения кольцевой записи. Под кольцевую запись используется весь свободный объём памяти, оставшейся в диктофоне на момент последнего включения записи (файлы, записанные ранее, сохраняются неизменными).

Каждый диктофон имеет свой уникальный идентификационный номер.

Для проверки подлинности записанной информации может применяться цифровая подпись. Аудиозаписи, сделанные диктофоном, по качеству пригодны для проведения фоноскопических экспертиз, для проверки подлинности записи применяется электронная цифровая подпись каждого сформированного аудиофайла, зашифрованная с использованием алгоритма AES128.

1.1. Характеристики диктофона
	Объем встроенной флеш-памяти
	4 ГБ 

	Частота дискретизации
	24/16/8 кГц

	Разрядность АЦП
	16 бит

	Формат записи
	PCM/IMA ADPCM

	Время записи в режимах PCM/ ADPCM:
	моно

	
- 24 кГц
	24/96 ч

	
- 16 кГц
	36/144 ч

	
- 8 кГц
	72/288 ч

	Динамический диапазон
	90 дБ

	Питание
	Li-Pol аккумулятор

	Время зарядки аккумулятора 
	до 2-х часов

	Потребление тока в режиме записи
	( 8 мА

	Потребление тока в режиме ожидания
	( 0,1 мА

	Время работы в режиме записи, не менее 
	24 ч

	Время выгрузки данных в компьютер (полностью заполненная память)
	до 120

	Габаритные размеры: длина 
	85  ±1 мм.

	Ширина
	54 ±1 мм.

	Высота (толщина)
	1,6 ± 0,1мм.

	Рабочий температурный диапазон
	-10 -  +40 °С


1.2. Характеристики считывателя по USB 
	Слот для установки карты
	1

	Магнитный контакт  для остановки записи диктофона
	встроенный

	Индикация нормальной работы
	светодиодная

	Шнур USB 2.0
	0,5 м

	Габаритные размеры 
	85 x 72 x 17 мм

	Рабочий температурный диапазон
	-10 - +50° С


Считыватель имеет гнездо для установки диктофона и служит для настройки и зарядки диктофона. Связь с компьютером осуществляется через порт USB 2.0.
1.4.
Комплектность
1. Цифровой диктофон-карточка RECARDER - 1 шт. 

2. Считыватель (кард-ридер)  - 
1 шт.

3. Шнур USB –    1 шт.
4. Компакт диск или USB флеш-накопитель с программным обеспечением -     1 шт.
5. Чехол для хранения и отключения диктофона – 1 шт.
2. Работа с диктофоном
2.1.
Подключение диктофона к компьютеру
Подключите считыватель  к компьютеру и затем вставьте в него диктофон. Устанавливайте диктофон в считыватель так, чтобы контактная группа карточки была обращена к лицевой сто-роне считывателя.  Установите, если необходимо, драйвер и программу.
[image: image1.png]JlukTodon

KonTaxTHas rpynna

CHHTHIEATE TS, TH-
IIeBas CTOpOHa.

==

CBeTOIHO HA CYHTEIBATETE

Kuomka RESET

USB 2.0 pa3péym a1 moakt, k ITIK

K KOMITBIOTepY <:|





.

Порядок отсоединения от ПК:
1. Извлеките диктофон из считывателя. 

2. Отсоедините считыватель от ПК. 

ВНИМАНИЕ: 

Повторное подключение к ПК допускается не ранее чем через 15 секунд после отключения. 

При подключении диктофона с полностью разряженным аккумулятором (диктофон исправен, подключен правильно, индикатор заряда горит, но «ничего не происходит») не извлекать диктофон из считывателя, до подзарядки аккумулятора и инициализации изделия в операционной системе ПК (появление содержимого диктофона в окне программы reCARDer или системный звук «USB устройство подключено»).

Не извлекать диктофон из считывателя во время изменения настроек,  копирования или удаления файлов.

Несоблюдение требований может привести диктофон  к выходу из строя.
2.2.
Работа с программой reCARDer
Запустите программу двойным щелчком по иконке  [image: image2.png]i

e



   на рабочем столе   
Или выберите Пуск=>Программы=>reCARDer=> reCARDer
Главное окно программы состоит из двух частей.  В левой части отображается содержимое 
диктофона. В правой части отображается содержимое локальной папки.
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Кнопки панели инструментов имеют следующие значения:
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	Скопировать выделенные записи в локальную папку компьютера.
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	Удалить выделенные записи из памяти диктофона.
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	Настройки диктофона
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	Настройки программы диктофона
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	Синхронизация времени диктофона и компьютера
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	Информация о программе
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	Выход из программы.
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	Прослушать выделенный в правой части файл, используя приложение, установленное в Windows по умолчанию
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	Обновить содержимое правой части программы.
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	Проверить подпись




В нижней части окна отображается информация о свободной памяти диктофона, заряде аккумулятора, версии прошивки и локального времени диктофона.

Меню «Действия» содержит следующие пункты:
[image: image28.jpg]



«Копировать» - копирует выделенные записи из памяти диктофона в локальную папку на компьютере.

«Удалить» - удаляет выделенные записи из памяти диктофона.
«Очистить» - удаляет все записи из диктофона.

«Настройки диктофона» - установка параметров диктофона. 

«Настройки программы» - изменение настроек программы.
«Синхронизация часов» - синхронизация часов диктофона с часами ПК. 
«Сброс» - производит перезагрузку диктофона.

«Форматирование» - производит форматирование внутренней флеш-памяти диктофона.

«Прошивка» - производит обновление внутренней микропрограммы.
В меню «Настройки программы» можно задать максимальный размер файла, создаваемого на жёстком диске ПК при копировании записи из диктофона на компьютер, язык программы (RUS/ENG),  разрешить/запретить автоматическую синхронизацию времени диктофона при подключении к компьютеру при запущенной программе, а также скорость копирования файлов на ПК.
При ошибках в процессе копирования файлов с диктофона на компьютер рекомендуется установить более медленную скорость копирования. 
[image: image14.png]B8 naponcre rporpove S

Maxcuansros paotep Gaitna mpw korvpoearar [1035 2] M6

ABTOMATUNECKY CUHPOHUPOSAT BPen NpH NoaKoNEHyM AKToPoKa |

Cxopocrs Korvposaru [Foerpan |
Napanierpu carsoro cosumersss 192,168 1 2 :[5000 2]

Emergency coping (USB Only) [~
Sign [

Language: [RUS E

X Cancel





Опция Emergency copying – производит очень медленное аварийное копирование.

Параметры сетевого соединения используются для соединения с диктофоном по Wi-Fi и не актуальны для данной версии устройства.
Sign - включает опцию цифровой подписи аудиофайлов. 
В параметрах диктофона во вкладке «Общие» можно выставить частоту дискретизации, метод сжатия, параметры акустопуска (VAS), включить кольцевую запись (кольцевой буфер) или вернуться к заводским установкам (кнопка Default).  Если убрать галочку в поле «Световая индикация», то светодиод будет показывать только состояние готовности диктофона, включение и остановку записи.
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Задержка включения – это минимальная длительность звукового сигнала, на который среагирует система акустопуска.

Задержка выключения – это максимальная длительность паузы между звуковыми сигналами, при которой акустопуск  не будет закрывать записываемый звуковой файл. 

Вкладка «Таймер» - изменение параметров ежедневного и однократного таймера записи.
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Во вкладке «Пароль» можно сменить пароль диктофона. 
Пароль может содержать до 5 любых символов. 
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Изменение пароля вступает в силу только по кнопке «Сменить» на вкладке «Пароль».
При утере пароль невозможно восстановить. Разблокирование диктофона с утерянным паролем возможно только на предприятии – изгото​вителе.
Вкладка «Дополнительно» - Выбор режима включения/остановки записи
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	Сохраняет изменения настроек диктофона 
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	Считать настройки из диктофона.


ВНИМАНИЕ! После любой смены параметров диктофона необходимо 
сохранять изменения настроек!
В меню «Прошивка» производится обновление внутренней подпрограммы диктофона. При обновлении внутренней подпрограммы не допускаются отключение диктофона от компьютера,  выключение/скачки напряжения питания компьютера (используйте блок бесперебойного питания для ПК), в противном случае изделие может выйти из строя.
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В меню «Format» производится форматирование внутренней флеш-памяти диктофона. В процессе форматирования не допускается отключение питания компьютера и не допускается отключение диктофона от компьютера. При форматировании диктофона производится поиск дефектных блоков памяти. Процесс форматирования занимает длительный промежуток времени (до 3 часов). 
В результате эксплуатации в памяти диктофона могут появляться сбойные блоки, поэтому рекомендуется проводить процедуру форматирования  1-2  раза  в год.
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2.3. Включение и остановка записи на диктофоне:
Выбор режима включения/остановки записи доступен в меню «Настройка диктофона». 
Режим «Start and Stop on magnetic sensor»: Для включения диктофона извлеките его из считывателя или специального чехла. Теперь диктофон сразу готов к работе и автоматически включён в режим записи. Для остановки записи установите диктофон в считыватель или поместите в специальный чехол.
Режим «Start on contact sensor/stop on magnetic sensor»:  Для включения записи прикоснитесь пальцем к «золотым» контактам на корпусе диктофона (загорается зелёный индикатор) и удерживайте не менее 4 секунд (индикатор начинает мигать с интервалом в четыре секунды). Для остановки записи установите диктофон в считыватель или поместите в специальный чехол.
Режим «Start and Stop on contact sensor»:  Для включения записи прикоснитесь пальцем к «золотым» контактам на корпусе диктофона (загорается зелёный индикатор) и удерживайте не менее 4 секунд (индикатор начинает мигать с интервалом в четыре секунды).  Для остановки записи так же удерживайте контакты не менее 4 секунд.
Для записи в режиме голосовой активации (VAS): 
включите функцию VAS в меню настроек диктофона и включите диктофон в режим «запись» (см. выше).
Рекомендуемый диапазон значений уровня срабатывания VAS:
8 ÷ 15
Задержка включения: 






1-4
Задержка выключения:






5-10 
Для проверки состояния диктофона прикоснитесь и удерживайте пальцем руки контактную группу диктофона, если идет запись - дождитесь включения световой индикации.
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В процессе записи светодиод отображает  оставшийся объем  памяти и заряд аккумулятора двумя сериями вспышек зелёного цвета с паузой в 2 секунды. Первая серия вспышек означает состояние памяти. Вторая - состояние аккумулятора. 1 вспышка - 75-100 %, 2 вспышки – 15-75 %, 3 вспышки – менее 15 % заряда или памяти.

Непрерывное мигание светодиода зелёным цветом означает переполнение памяти диктофона или  низкий заряд аккумулятора, при этом запись не производится. 

В случае полного разряда аккумулятора светодиод приблизительно после 1 минуты непрерывного мигания гаснет, а диктофон выключается. 

В случае переполнения памяти светодиод мигает до тех пор, пока память не будет очищена. Чтобы очистить память, подключите диктофон через считыватель к ПК, скопируйте данные на жёсткий диск компьютера и очистите память диктофона частично или полностью.

Для зарядки аккумулятора установите диктофон в считыватель, подключите USB разъём  к ПК или зарядному устройству, при этом на индикаторе диктофона  загорится светодиод красного цвета. Окончание зарядки аккумулятора определяется по изменению цвета индикатора на синий. Ориентировочное время для полной зарядки аккумулятора – 2 часа. Зарядка  может производиться как от USB порта компьютера, так и от внешнего источника постоянного тока 5V.  
Если светодиод не мигает. Возможные причины:

1) Отключена световая индикация в меню «Параметры диктофона»
2) Уровень аудиосигнала ниже установленного в режиме VAS порога срабатывания;

3) Диктофон неисправен или  полностью разрядился аккумулятор.

4) Диктофон находится в режиме ожидания записи по таймеру. 
5) Диктофон «завис». Для программного сброса(перезагрузки) установите диктофон в считыватель и нажмите на 3-5сек. кнопку “RESET”, расположенную на задней стороне корпуса считывателя. В полевых условиях для сброса аккуратно замкнуть металлическим  предметом (пинцет, ножницы, и.т.п) на 3-5 сек контакты 1 и 2. (см. рис.)
2.4. Перенос информации на компьютер
Подключите считыватель к порту USB компьютера с установленной программой reCARDer, вставьте диктофон в считыватель, при этом должен загореться зеленый индикатор на корпусе считывателя. Файлы, хранящиеся на диктофоне, появятся в левом окне программы. Выделите нужные записи и перенесите их, нажав и удерживая левую кнопку мыши, в правое окно программы или нажмите иконку [image: image24.png]


 – выделенные записи будут скопированы в выбранную папку на вашем компьютере.
4. Условия эксплуатации

4.1 Изделие может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от ​​0°С до 40°С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 ºС. 

4.2 После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортировки, Изделие перед включением следует выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

4.3 В помещении эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

5. Содержание драгоценных материалов и металлов

5.1 Сведений о содержании драгоценных материалов и металлов нет.

6. Ремонт

7.  Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование 

7.1.1 Изделие транспортируется всеми видами транспорта при температуре от минус 20°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80 % при 25 °С. 

7.1.2. Упаковочная тара на транспортных средствах должна быть закреплена для исключения перемещений и соударений.
7.1.3. При авиаперевозках на пассажирских воздушных судах Изделие транспортируется в ручной клади.

7.2 Хранение 

7.2.1 Хранение Изделия должно осуществляться в сухом, хорошо проветриваемом складском помещении, вдали от отопительных приборов  при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других атмосферных примесей.

Условия хранения:

- диапазон температур от 0( до  30( С;

- относительная влажность воздуха (при температуре +25( С) не более 80 %;

- атмосферное давление 740 ± 40 мм.рт.ст.

Внимание: При длительном хранении необходимо  не реже одного раза в 2 месяца контролировать состояние аккумулятора, во избежание сверхглубокого разряда аккумулятора и выхода его из строя. Аккумулятор должен быть заряжен примерно на 50%. Зарядку аккумулятора допускается производить при температуре воздуха не ниже +5°С. 

7.2.2 Срок хранения Комплекта не более 2 лет.

Гарантированное время сохранности записанной информации составляет не менее 5 лет. 

8. Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок на Изделие составляет 12 месяцев со дня его продажи.

8.2 Гарантийное обслуживание производится на предприятии – изготовителе по адресу: 125319, Москва, ул. Усиевича, 5; (495) 22-36-222  info@suritel.ru.

8.3 Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие механических повреждений, попадания жидкости и иных посторонних предметов внутрь Изделия, нарушений правил обращения, обслуживания, хранения и транспортирования, предусмотренных технической документацией.

Вскрытие и разборка  Изделия лишает потребителя права на бесплатное гарантийное обслуживание.

9. Утилизация 

9.1 Отработанные источники питания и аккумуляторы являются опасным отходом и подлежат утилизации лицензированными организациями (Федеральный закон  «Об отходах производства и потребления»).

9.2 Изделие, без аккумулятора, не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы его утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.
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