6. Указания по мерам безопасности

6.1 Запрещается применение изделия вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

6.2. Предохранять изделие от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50 ºС.

6.3.  Не применять изделие в продуктовых магазинах.

6.4. Беречь от ударов, не разбирать, не давать детям.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150. 

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.

8.3 Слезоточивый газ в данной концентрации безопасен для здоровья человека. Если Вы подверглись действию слезоточивого вещества, знайте:  Сколь сильно бы Вы не страдали, действие вещества скоро пройдет, не требуя врачебной помощи, не оставив никаких вредных последствий. Смертельное поражение возможно при одновременном срабатывании 70 тысяч изделий в Вашем помещении.
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Инструкция по эксплуатации

1. Назначение изделия
1.1 Изделие «Корд» (далее изделие) предназначено для предотвращения краж в магазинах, складах, гаражах и др. помещениях.
2. Технические характеристики
2.1 Активное вещество – слезоточивый газ CS.

2.2. Время распыления – 5 сек.

2.3 Рекомендуемая площадь охраняемого помещения – до 30 кв. метров.

2.4 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  - 20 до + 50ºС.

3. Описание конструкции
3.1 Конструктивно изделие представляет собой стандартный газовый баллончик и специальный исполнительный механизм.

Изделие срабатывает при выдергивании предохранительной чеки исполнительного механизма.
1. Назначение изделия
1.1 Изделие «Корд» (далее изделие) предназначено для предотвращения краж в магазинах, складах, гаражах и др. помещениях.

2. Технические характеристики
2.1 Активное вещество – слезоточивый газ CS.

2.2. Время распыления – 5 сек.

2.3 Рекомендуемая площадь охраняемого помещения – до 30 кв. метров.

2.4 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  - 20 до + 50ºС.

3. Описание конструкции
3.1 Конструктивно изделие представляет собой стандартный газовый баллончик и специальный исполнительный механизм.

Изделие срабатывает при выдергивании предохранительной чеки исполнительного механизма.
4. Подготовка и порядок работы изделия

4.1 Изделие может быть использовано для блокировки входных дверей и окон в помещение, а также дверей сейфов и.т.д.  Для этого изделие устанавливают  вертикально, исполнительным механизмом к верху, на уровне лица возможного злоумышленника, с направлением выброса слезоточивого газа в сторону злоумышленника. Крючок крепится к чеке, а противоположный конец нити к блокируемой двери. При несанкционированном открывании двери нить выдергивает чеку и срабатывает газовый баллончик. Для безопасного открывания двери необходимо предварительно отсоединить нить с крючком от блокируемой двери.

4.2. Также изделие можно использовать для защиты помещения от несанкционированного проникновения следующим образом.

Изделие закрепить вертикально, исполнительным механизмом к верху, на стене защищаемого помещения, на расстоянии 5-10 см от пола, при помощи шурупов прилагаемых в комплекте изделия.

Поперек помещения от изделия Корд к противоположной стене протянуть леску с чекой.  Конец лески крепится к противоположной от места крепления изделия стене, при помощи небольшого карабина. Длину лески можно увеличить или уменьшить при необходимости. Сечение лески не менее 0,8 мм. При несанкционированном проходе через помещение, злоумышленник задевает ногой леску, чека выдергивается и приводит к срабатыванию исполнительного механизма газового баллончика. Присутствие злоумышленника в помещении становится не возможным и он стремится максимально быстро покинуть помещение.

Для возобновления работы в помещении необходимо открыть двери и окна и проветрить помещение. 

5. Отключение изделия

Отсоединить карабин от места крепления и аккуратно смотать леску (охранный шлейф). Избегать резких рывков.
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