Adams ER300 ручной металлодетектор

	Технические характеристики

	Габаритные размеры: 

длина 360 мм, 

ширина – зонд 105, корпус 55 мм, 

высота 35 мм.

	Вес: 300 г. с батареей 

	Диапазон рабочих температур: от минус 200С до + 650С.

	Относительная влажность: 98% 

	Защита корпуса: IP64 (влаго и пылезащищенный корпус)

	Рабочая частота: 20 кГц

	Расчетный срок службы батареи:

стандартная 9В батарея, алкалиновая до 360 ч.
АКБ, NiMh до 100 ч.

	Ток потребления в режиме тревога: 6.5 мА

	Материал корпуса - поликарбонат

	Индикация режима тревога: звуковая и световая

	Индикация обнаружения: короткий сигнал – объект небольшого размера + светодиод, длинный сигнал – объект большого размера + светодиод

	Индикация режима низкого заряда – световая: светодиод желтого цвета – низкий уровень заряда, 

световая и звуковая: переменная индикация светодиода красный/желтый и длинный звуковой сигнал – батарею требуется немедленно заменить

	Чувствительность: регулируемая

	Диаграмма направленности излучения зонда: 3600

	Минимальный размер объекта: 0.03 г.

	Металлодетектор может быть использован для досмотра беременных женщин и лиц со встроенным кардиостимулятором

	Страна производства: Великобритания

	Соответствие международным стандартам
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Калибровка – переведите переключатель красного цвета в положение «включено» - ON (нажмите от себя). Далее вращайте регулятор чувствительности, пока не услышите продолжительный звуковой сигнал. Затем вращайте регулятор против часовой стрелки, пока звуковой сигнал не прекратится. Переведите переключатель красного цвета в положение «выключено» (нажмите на себя). 
Регулятор чувствительности – в рабочем режиме нажмите и удерживайте кнопку белого и для увеличения чувствительности вращайте регулятор по часовой стрелке, а для уменьшения вращайте против часовой стрелки. После выбора уровня чувствительности можно осуществлять досмотр, нажав на кнопку белого цвета и одновременно проводить зондом вдоль досматриваемого объекта.

Индикация разряда батареи:
- светодиод желтого цвета - низкий уровень заряда, при котором металлодетектор может проработать примерно 2 дня до полного разряда батареи.
- светодиод красного цвета и звуковой сигнал – требуется немедленная замена батареи.

