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Наименование Товара:
	Двухканальный комплекс радиомониторинга и цифрового анализа сигналов Кассандра-СО



Описание Товара:
	Комплекс предназначен для долговременного (в том числе круглосуточного), периодического или оперативного мониторинга радиообстановки, цифровой обработки и анализа сигналов, обнаружения несанкционированных радиоизлучений в проверяемых помещениях, в том числе передатчиков, использующих сложные алгоритмы скрытия своей работы (с накоплением информации, с перестройкой по частоте, широкополосные и шумоподобные излучения и т.д.), детального исследования радиосигналов, локализации источников излучений, а также для создания архивов результатов радиомониторинга. 
В зависимости от решаемой задачи применяются комплексы  различного состава, опциями программного обеспечения и конструктивного исполнения.

	
	

	
	



Технические  особенности  и характеристики:

Кассандра СО способна осуществлять радиомониторинг со скоростью не менее 2,2 ГГц/сек на канал при частотном разрешении не более 40 кГц, сохранять в памяти компьютера панорамы диапазонов частот, спектры отдельных сигналов и основные радиотехнические параметры обнаруженных радиосигналов. Комплекс имеет 2 одинаковых(идентичных)  канала радиочастотных трактов и позволяет работать в синхронном режиме (2 канала синхронно перестраиваются по частоте и запись отчётов ПЧ выполняется от одного аппаратного импульса) и в асинхронном режиме (каждый канал работает как самостоятельный одноканальный комплекс радиомониторинга, независимо от другого канала). 


Комплекс Кассандра СО решает следующие задачи: 
• панорамный спектральный анализ; 
• оценка параметров радиосигналов; 
• цифровой анализ сигналов DECT, GSM, Bluetooth, TETRA, APCO 25, DMR, ZigBee; 
• анализ сетей Wi-Fi; 
• векторный анализ сигналов; 
• демодуляция аналоговых видеопередатчиков во всей рабочей полосе частот (30 МГц - 21 ГГц); 
• анализ ВЧ составляющей проводных сетей; 
• радиомониторинг в режиме удалённого доступа (управление удалённым оборудованием по сети); 
• локализация источников радиоизлучений в помещении; 

Комплекс КассандраСО выполняет следующие функции: 
• двуканальный синхронный и асинхронный режим работы в реальном масштабе времени; 
• накопление и ведение базы данных панорам (за всё время работы) и обработка результатов измерений (панорам); 
• запись радиосигналов на жёсткий диск ПЭВМ в виде спектров и квадратур (I/Q) не менее 60-ти секунд для последующей обработки; 
• обнаружение радиомикрофонов различных видов в пределах помещения, в т.ч. скремблированных и использующих сложные виды модуляции; 
• локализация выявленных радиомикрофонов методом амплитудной пеленгации; 
• обнаружение шумоподобных сигналов, сигналов с перестройкой по частоте и сигналов со сверхкороткой передачей данных (до 1 мс); 
• дистанционный радиомониторинг помещений; 
• мониторинг проводных сетей.
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Дополнительное оборудование (опции) и услуги:
	№
	Наименование

	1
	Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра К21

	2
	Портативный комплекс амплитудной пеленгации - анализатор цифровых стандартов связи Кассандра С6 (С21)

	3
	Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра T6

	4
	Кассандра WiFi  программно-аппаратный комплекс контроля устройств беспроводной связи Wi-Fi

	5
	Профессиональный монтаж и пуско-наладка оборудования
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