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Наименование Товара:
	Кассандра WiFi  программно-аппаратный комплекс контроля устройств беспроводной связи Wi-Fi



Описание Товара:
	Кассандра WiFi – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обнаружения и контроля всех активных устройств Wi-Fi в контролируемом помещении и выявления нелегальных устройств Wi-Fi из всех работающих устройств.
Комплекс состоит их аппаратных модулей перехвата и анализа пакетов Wi-Fi, которые могут работать автономно в круглосуточном режиме. При подключении их к компьютеру, программное обеспечение RadioInspector WiFi скачивает данные с модулей перехвата и анализа Wi-Fi, анализирует и визуализирует в графическом и табличном виде данные об активных устройствах Wi-Fi, их соединениях друг с другом (кто и кому передавал данные), уровнях сигналов и объеме переданных данных. Программное обеспечение может последовательно или параллельно подключаться к любому количеству аппаратных модулей по LAN интерфейсу. Оператор может при подключении к приёмному модулю получать данные о устройствах Wi-Fi в реальном времени.

	
	

	
	



Технические  особенности  и принцип работы комплекса:
Комплекс последовательно сканирует все каналы Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц, перехватывает все пакеты данных устройств Wi-Fi (работает как сниффер Wi-Fi), анализирует заголовки перехваченных пакетов Wi-Fi, выделяет из них MAC адреса источника и приемника данных, определяет уровень сигнала и анализирует объем передаваемых данных. MAC адреса являются уникальными для каждого устройства Wi-Fi. 
Сравнивая выделенные из перехваченных пакетов данных MAC адреса с MAC адресами легально работающих устройств из списка легальных устройств, программа выделяет адреса устройств, которые не прошли регистрацию как легальные. Далее по уровню сигнала с заданным MAC адресом можно выполнить амплитудную пеленгацию источника излучений. 
Сохраняемые статистические данные о перехваченных пакетах позволяют оценить активность каждого устройства за длительный период времени (месяц и более), выявить закономерность и регулярность работы и оценить объем переданных данных в разное время суток. 
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Дополнительное оборудование (опции) и услуги:
	№
	Наименование

	1
	Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра К21

	2
	Портативный комплекс амплитудной пеленгации - анализатор цифровых стандартов связи Кассандра С6 (С21)

	3
	Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра T6

	4
	Двухканальный комплекс радиомониторинга и цифрового анализа сигналов Кассандра СО

	5
	Профессиональный монтаж и пуско-наладка оборудования
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