[bookmark: _GoBack]1. НАЗНАЧЕНИЕ
      Многофункциональный комплект досмотровых зеркал «Шмель-3Н» предназначен для осмотра труднодоступных мест в строительных конструкциях, транспортных средствах и т.п. с целью выявления взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия, контрабанды, а также негласно установленных средств съёма информации.
     Комплект разработан с учётом замечаний квалифицированных пользователей досмотрового оборудования.
     В конструкции использованы современные композитные материалы. Телескопическая штанга из углепластика вместе со светодиодным фонарем подсветки весит всего 400 гр. 
     Поперечная рукоятка и плечевой упор особенно удобны при проведении большого объема досмотровых работ. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Рабочая длина штанги, м
   ● max
   ● min
	
2
0,6

	Комплект досмотровых зеркал:
       ● Сферическое зеркало, Ǿ, мм
       ● Круглое зеркало общего назначения, Ǿ, мм
       ● Малое зеркало, Ǿ, мм
       ● Прямоугольное зеркало, мм
	220
160
86
50 х 86

	Вес (с транспортной укладкой), кг, не более
	2



3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ (КОМПЛЕКТНОСТЬ)
	 1. Штанга телескопическая                                              - 1 шт.
         2. Зеркало сферическое Ǿ 220 мм                                 - 1 шт.
         3. Зеркало Ǿ 160 мм                                                        - 1 шт.
         4. Зеркало Ǿ 86 мм                                                          - 1 шт.
         5. Зеркало прямоугольное, 50х86 мм                             - 1 шт.
         6. Фонарь подсветки, светодиодный                              - 1 шт.
         7. Съёмная рукоятка                                                        - 1 шт.
         8. Локтевой упор                                                               - 1 шт.
         9. Руководство по эксплуатации, паспорт                      - 1 шт.
       10. Транспортная сумка                                                     - 1 шт.
4. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

    4.1. Установите в фонарь элементы питания, для чего необходимо отвинтить боковую крышку фонаря, вынуть батарейный отсек, вставить в него элементы питания, соблюдая полярность, поставить батарейный отсек на место и закрутить боковую крышку.
    4.2. Присоедините зеркало необходимого для работы диаметра к телескопической штанге и  закрепите его при помощи «барашка».
    4.3.  Раздвиньте штангу на необходимую длину, для чего ослабьте фиксаторы, выдвиньте колена штанги и затяните фиксаторы.
    4.4. Выберите необходимый угол наклона зеркала к оси телескопической штанги, обеспечивающий оптимальный обзор обследуемых поверхностей.
    4.5. При необходимости прикрепите съёмную рукоятку и локтевой упор при помощи стопорных колец.
    4.6. При работе в условиях недостаточной освещённости, рекомендуется использовать дополнительную подсветку при помощи фонаря. Включение фонаря производится нажатием кнопки, расположенной на его корпусе.
Фонарь имеет три режима подсветки:
     - первый – загорается один светодиод;
     - второй – загораются три светодиода;
     - третий – загораются семь светодиодов.
При снижении яркости фонаря заменить источники питания.


5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 
    ВНИМАНИЕ!
       5.1. Используемые для изготовления штанг углеродные волокна электропроводны. Учитывайте это при работе около электрических проводов. 
       5.2. Не допускайте падения зеркал и ударов по ним.
    
   5.3. Недопустимы зарядка и нагревание батарей. При длительном неиспользовании изделия необходимо удалить батареи из фонаря.

6. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском  помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

  Условия хранения:
1) температура окружающей среды от +50°С до -20°С;
2) относительная влажность 80% при 30С;
3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;
4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.


7.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

     Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 
    При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 
    Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 
    В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, 12 месяцев со дня со дня оформления грузополучателем акта-приема передачи товара.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Многофункциональный комплект досмотровых зеркал        «Шмель-3Н» соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.
Изделие не содержит драгоценных металлов.
Страна происхождения – Российская Федерация.
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«___» ___________________20____г.
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