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ХИМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Химическая ловушка «Керн» ТУ-АНВЯ.425511.011 (далее изделие) предназначена для защиты различных объектов (двери, шкафы, вагоны и т.п.) от попытки несанкционированного вскрытия, посредством создания условий, значительно облегчающих розыск злоумышленника по специальным красящим следам.
1.2. Изделие используется автономно.
1.3. При срабатывании изделия обеспечивается распыление специального жидкостного красящего препарата.
2. Технические характеристики

2.1.  В состав изделия входит шестигранный корпус с установленными в нём двумя пиротехническими капсулами, снаряжёнными специальными химическими веществами, источник питания, электроконтакт, нить с чекой и карабином, фиксирующая площадка.
2.2. В качестве активных компонентов в изделии использованы пиротехническая капсула «Купель» с специальной красящей композицией и пиротехническая капсула «Купель-Л» с специальным запаховым препаратом.
2.3. Объём препарата в капсуле – 1,3 ± 0,1 смᵌ
2.4. Расстояние выброса препаратов – не менее 1,5 м.

2.5. Площадь распыления препарата на расстоянии 1,5 м от изделия составляет не менее 1,0 м².

2.6. Масса изделия – не более 0,2 кг.

2.7. Габаритные размеры изделия: 105х105х25 мм.

2.8. Изделие предназначено для эксплуатации в диапазоне температур от минус 10°С до  плюс 45°С.
2.9. В комплект поставки входят:

· изделие «Керн» – 1 шт.;

· нить с чекой и карабином – 1 шт.;

· фиксирующая площадка – 1 шт.;

· саморез – 2 шт.;

· руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

3. Подготовка изделия к работе

3.1. Для установки изделия, корпус необходимо закрепить на подвижной (неподвижной) части контролируемого объекта с помощью двустороннего скотча. Привязанную к чеке нить с карабином закрепить на неподвижной (подвижной) части объекта посредством фиксирующей площадки входящей в комплект поставки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Срабатывание изделия происходит от источника питания 9В (типа «Крона»), находящегося внутри изделия, в момент вскрытия заблокированного объекта при выходе чеки из корпуса.

4.2. При срабатывании осуществляется маркировка злоумышленника красящим и запаховым препаратами, сохраняющими стойкость на одежде, обуви и коже человека.

5. Меры предосторожности

5.1. Не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.

5.2. Избегайте резких перепадов температуры, механических ударов.

6. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации.

Утилизация изделия осуществляется путем его демонтажа и разборки.

Изделие «Керн» драгоценных металлов не содержит.

7. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

Условия хранения:

1) температура окружающей среды от + 45 до + 5(С;

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев после реализации.

Если изделие не активировано в течение 12 месяцев, его необходимо вернуть Поставщику для замены элемента питания и обновления красящего вещества.
                           8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «Керн» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.
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