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ХИМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА В ВИДЕ БАНКОВСКОЙ УПАКОВКИ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Химическая ловушка «КУКЛА-М» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и т.п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· В качестве активных компонентов в изделии использованы пиротехническая капсула «Купель» с красящей композицией «Кармин».
· Изделие срабатывает от выдергивания чеки при натяжении лески с усилием 50-100 грамм.
· Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,5.
· Площадь распыления красящей композиции на расстоянии 1,5 м не менее 1 м2.
· Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от -5 до + 45ºС.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Конструктивно изделие выполнено в виде банковской пачки купюр, перевязанной банковской упаковочной лентой. Внутри пачки установлена капсула «Купель» и элемент питания.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
1. Перед установкой изделия необходимо освободить конец нити (лески),  приклеенный к упаковочной бандероли липкой лентой. Для этого необходимо аккуратно отклеить липкую ленту от бандероли или перерезать липкую ленту. 
ВНИМАНИЕ! Избегайте натяжения нити, так как это может привести к выдергиванию чеки и срабатыванию изделия.
2. Для установки изделия следует расположить его таким образом, чтобы сторона с денежной купюрой была наверху, жестко закрепить конец нитки к неподвижному относительно изделия предмету (привязать или приклеить), и применяясь к обстановке скрыть нитку. При установке изделия необходимо учитывать, что выброс красящей композиции при срабатывании изделия происходит в сторону, противоположную той, из которой выходит нить, а также тот факт, что наиболее легкий выход чеки происходит при перемещении пачки в сторону, противоположную месту выхода нити. Рекомендуемый способ установки изделия показан на рис.1
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Рис.1

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При попытке изъятия изделия нить выдергивает чеку и происходит срабатывание капсулы «Купель». Упаковочная бандероль легко прорывается и происходит выброс красящей композиции.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требования группы 1ГОСТ15150.

Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже +5 и не выше 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.













ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок гарантии на изделие – 24 месяца со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

3. Если изделие не активировано в течение 12 месяцев, его необходимо вернуть Поставщику для замены элемента питания и обновления красящего вещества.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

[bookmark: _GoBack]Изделие «КУКЛА-М» изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.




Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.







Дата продажи   «____» ________________ 20____г.


Представитель фирмы-продавца __________________________


                                                         М.П.
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