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химическая ловушка с электрическим пиротехническим зарядом
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1.  Изделие "Купель" предназначено для создания оперативных условий, обеспечивающих задержание злоумышленника непосредственно после совершения кражи путем распыления специальных красящих композиций (далее СКК).

1.2. Изделие "Купель" (далее "изделие") срабатывает при приложении к проводам напряжения 1,5В постоянного тока, при этом происходит выброс красящей композиции на основе родамина (фуксина). 

ВНИМАНИЕ! Красящая композиция не смывается с одежды, а также с предметов, имеющих пористую структуру. С кожи человека смывается с трудом, в течение нескольких дней.

1.3. Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температу​рой окружающего воздуха от  минус 10°С до +45 °С и влажности не более 70%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Объем жидкой специальной красящей композиции, не менее           1,5 см3
2.2.  Расстояние выброса СКК, не менее                                                        2,0 м

2.3.  Площадь распыления СКК:

· на расстоянии 0,5 м, не менее                                                                      0,5 м2
· на расстоянии 1,5 м, не менее                                                                      1,5 м2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В. комплект изделия входят:

· изделие "Купель"                                                                                1 шт.

· хомут                                                                                                      1 шт.

· инструкция                                                                                           1 шт.

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
4.1. Конструктивно изделие состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого между герметизирующими элементами размещается СКК, крышки с метательным зарядом, диффузора и отдельного крепежного элемента - хомута.

4.2. На рис.1 изображен общий вид изделия.
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Рис. 1.

I - корпус, 2 - диффузор, 3 - крышка, 4 - мембрана, 5 — заряд метательный с проводами.

4.3. Для более эффективного распыления СКК в диффузоре 2 предусмотрен крестообразный рассекатель динамической струи.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с изделием не допускается:

· прилагать усилие на провода более 0, 2 кгс;

· производить расплетение скруток проводов;

· располагать изделие на расстоянии менее 15 см от глаз;

5.2. Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Изделие может устанавливаться самостоятельно либо с использованием камуфляжа для блокировки отдельных объектов и предметов.

6.2. Крепление изделий на место производится при помощи хомута, входящего в комплект поставки.

6.3. При блокировке объектов или предметов, изделие контактами своих проводов последовательно включается в электрическую сеть с элементами питания (вне зависимости от полярности) и механическими или электромеханическими переключателями, контакты которых замыкаются при несанкционированном вскрытии объекта.

6.4. В качестве источников питания могут использоваться любые элементы с номинальным напряжением 1,5 В, срок годности которых не истек.

6.5. При необходимости, зачистку проводов от изоляции производить расположив  сопло разбрызгивания изделия в направлении от себя и окружающих людей.

6.6. Присоединение изделия к электроцепи осуществляется методом скрутки или пайкой выводных проводов паяльником напряжением не более 12 В. При этом не допускать длительного соприкосновения паяльника с проводами во избежание их перегрева и срабатывания изделия.

7. ПОРЯДОК СРАБАТЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
7.1. В случае несанкционированного деблокирования объекта происходит замыкание контактов переключателя, что приводит к мгновенному срабатыванию заряда. Динамический газовый поток прорывает полиэтиленовые мембраны и выбрасывает СКК через сопло диффузора.

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
8.1. При получении изделия следует убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, надежности свинчивания деталей. Особое внимание необходимо обратить на отсутствие трещин, сколов и протечек СКК из-под герметизирующих элементов и резьбовых соединений. При наличии указанных признаков неисправности использовать изделие по назначению не рекомендуется.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
9.1. Упакованные изделия могут перевозиться любым транспортом при условии предохранения изделия от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям Группы 1 ГОСТ 15150. Перевозка изделий воздушным транспортом допускается только в салоне самолета или в герметизированном отсеке при условии обеспечения нормального давления.

9.2. Упакованные изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях при температуре не выше 450  С и не ниже минус 100 С и относительной влажности не выше 85%, а также на расстоянии не менее 0,5 м от электропроводки.

9.3. В помещениях, где хранятся изделия, запрещается курение, пользование открытым огнем, выполнение сварочных работ.

9.4. Запрещается бросать или кантовать упаковки с изделием.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев после реализации.

10.3. Если изделие не активировано в течение 12 месяцев, его необходимо вернуть Поставщику для обновления красящего вещества.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
11.1. Химическая ловушка «Купель» соответствует техническим условиям МП 01.00.000 ТУ и признана годной к эксплуатации.
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