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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ ПОРОШКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Мелки предназначены для нанесения меток, невидимых при обычном освещении, с целью последующего подтверждения подлинности или сохранности упаковки (липкой упаковочной ленты, картонной коробки, фанерного или деревянного ящика и т.п.)

Маркировка легко наносится и прочно удерживается на любых сухих поверхностях.

Устойчивость маркировки не менее 60 дней. Под действием прямых солнечных лучей или нагревании выше 40°С маркировка разрушается в течение 5-7 дней. 

Предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от  0°С до +35 °С.

Маркировка смывается органическими растворителями. К влаге устойчива.

2.Технические характеристики

     2.1.  Свечение в области 365 нм. 

     2.2.  Вес нетто – 4,5 г.

3. Способ применения

Защитная метка наносится на поверхность упаковок и может представлять собой любой графический символ: текст, черту, узор и т.п. 

Проверка подлинности упаковки осуществляется с помощью ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм: возникает характерное цветное люминесцентное свечение. 

4.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации. 

5. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

6.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

    Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О приЁМКЕ

  Изделие «МЕЛОК-УФ-365» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«17» января 2019 г.

                               М.П.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи   «____» января  2019 г.

                                                         М.П.
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