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ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ МЕТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В ПОРОШКЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
         Метящее средство (МС) ОРЛЮМ-254 (свечение в области 254 Нм, вес – 3 грамма), Свидетельство о государственной регистрации в Таможенном союзе № RU.23.KK.08.015.E.000866.07.14 от 16.07.2014 г., представляет собой тонкодисперсное порошкообразное люминесцентное вещество с повышенной адгезией к кожному покрову человека. 

МС предназначено для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения. 

      Препарат может наноситься на предметы с твердой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий. 

      При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется препарат «ОРЛЮМ-254», с различными поверхностями, на них остаются следы, видимые только при облучении ультрафиолетовым фонарём с длиной волны 254 нм.   
Осветителем с длиной волны 365 нм средство НЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ!

2.Технические характеристики

     2.1.  Зелёное свечение в области 254 нм. 

     2.2.  Вес нетто – 3 г.

3.Состав комплекта

       3.1. Люминесцентный порошок «ОРЛЮМ-254» (254 Нм).

     3.2  Руководство по эксплуатации,  паспорт.

4. Способ применения

      Порошкообразное МС ОРЛЮМ-254 наносится тонким слоем на поверхность контролируемого объекта при помощи мягкой кисти. Процесс нанесения целесообразно контролировать в лучах ультрафиолетового осветителя с длиной волны 254 нм. 

Количество порошка должно быть минимальным, незаметным при обычном освещении. 

При нанесении на защищаемые поверхности порошок практически неразличим при освещении дневным светом. 

Выявление следов маркера на руках подозреваемого и предметах, к которым он прикасался, производится только при помощи УФ-осветителя с длиной волны 254 нм. 

5.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации. 

6. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

7.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

    Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О приЁМКЕ

  Изделие «ОРЛЮМ-254» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи   «____» ________________ 20____г.

                                                         М.П.
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