ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует сохранность технических характеристик изделия в течение одного года. Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки изделия конечному пользователю. Гарантия не распространяется источники питания. 
Гарантийный срок хранения изделия не более 24 месяцев при температуре от +10С до +30С
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Изделие соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации. Изделие не содержит драгоценных металлов.
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ИСТОЧНИК СВЕТА «СЛЕД»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Мощный узконаправленный источник света для выявления следов, волокон, волос и различных частиц на месте преступления. Двенадцать светодиодов белого света,  обеспечивают широкий «линейный» пучок света, предоставляющий идеальную возможность для выявления разного рода частиц на поверхности, брызг крови и пятен, волокон, волос, следов на пыли, в т.ч. отпечатков обуви. 
Высокая мощность фонаря при небольших габаритах достигается путем применения новых LED технологий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Мощность источника света люмен, не менее
	250

	Габариты ДхШхВ , мм
	172х77х25

	Вес кг, не более
	 1

	Емкость встроенной аккумуляторной батареи, не менее
	6000 мАч

	Время непрерывной работы без подзарядки, не менее
	8ч

	Рабочая ширина полосы освещения, не менее
	142мм

	Мощность 
	2,2Вт



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКА СВЕТА
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Рис.1 Источник света вид боковой панели.
1.Выключатель
2.Вход для подключения зарядного устройства.
Включение/выключение источника света осуществляется выключателем рис.1 поз.1
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Источник света – 1 шт.;
2. Зарядное устройство от сети 220В; 
3. Упаковка-чехол (тканевый);
4. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
5. Телескопическая рукоятка


СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Источник света вместе с зарядным устройством хранится в чехле. 
Транспортировка изделия может осуществляться любыми видами транспорта. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Категорически запрещается направлять включенный источник света в сторону глаз человека;
2. Не храните источник света на солнечном свете или в месте с высокой температурой. 
3. Не бросайте источник света в целях сохранения его работоспособности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
[image: C:\Users\Max\Desktop\25.jpg]Зарядное устройство предназначено только для заряда литий-ионного (LI-ION) аккумулятора находящегося в комплекте изделия! Запрещается заряжать аккумулятор нештатными зарядными устройствами.
· Подключите зарядное устройство к розетке электросети, не используя удлинители. 
· Красный светодиодный индикатор горит в процессе заряда. Зеленый цвет индикатора означает, что источник света полностью заряжен. Индикатор гаснет при отключении зарядного устройства от сети. После этого рекомендованное время заряда около 6 часов.
Зарядное устройство предназначено ТОЛЬКО! для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега!
· Для заряда аккумулятора подключите зарядное устройство в соответствующее отверстие на корпусе фонаря рис.1 поз.2.
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