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ДОСМОТРОВЫЙ ФОНАРЬ «ВИЗОР-ДП5»
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Руководство по эксплуатации
Паспорт




НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональный светодиодный поисково-досмотровый фонарь предназначен для проведения поисково-досмотровых работ и может быть использован в качестве орудия  самообороны.  
Фонарь генерирует мощный луч света.     
Фонарь влагозащищенный, пыленепроницаем и сделан из ударопрочного  алюминиевого корпуса. Все алюминиевые части анодированы. Фонарь устойчив к механическим воздействиям и изменениям температур.
Высокая мощность фонаря при небольших габаритах достигается путем применения новых LED технологий. В фонаре применяется источник света типа CREE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Источник света
	CREE 

	Мощность источника света люмен, не менее
	500

	Габариты:
- длина мм, 
- диаметр широкой части мм, 
	
437
39

	Дальность свечения:
- без рассеивания, м
- максимальная дальность свечения, м
	
150
500

	Вес кг, не более
	 1

	Источник питания
	2 х 3,7В;

	Время непрерывной работы без подзарядки в режиме «классический яркий»
	3,5ч



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

	Рис.1 Кнопка включения фонаря
[image: ]
	Для включения/выключения фонаря следует однократно нажать кнопку на рукоятке. 



Переключение режимов работы:
	Рис.2 Переключатель режимов работы
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Одинарное нажатие:
· Режим двухступенчатой  яркости;


Двойное быстрое нажатие:
· Режим Стробоскоп;
· Режим SOS.







КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Поисково - досмотровый фонарь – 1 шт.;
2. Аккумуляторная батарея 18650 – 2 шт.;
3. Зарядное устройство от сети 220В ; 
4. Зарядное устройство от прикуривателя а/м 12В;
5. Крепление на ремень;
6. Сумка-укладка;
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке.

СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Фонарь вместе с зарядным устройством хранится в кейсе. При необходимости, для портативного переноса на фонаре имеется крепление для транспортировки на ремне. 
Транспортировка изделия может осуществляться любыми видами транспорта. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Категорически запрещается направлять включенный фонарь в сторону глаз человека;
Не храните фонарь на солнечном свете или в месте с высокой температурой. 
Не бросайте фонарь в целях сохранения его работоспособности.
При использовании фонаря в водной среде или при сильном дожде, необходимо убедиться, что зарядное отверстие плотно закрыто резиновой заглушкой.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Порядок работы:
1. Подключите зарядное устройство к сети или автомобильному прикуривателю, загорится красный светодиод на лицевой стороне зарядного устройства. После инициализации (через 2 секунды) устройство готово к работе. 
2. Установите переключатель в положение “Li-ion” на передней стороне зарядного устройства. 
 3. Установите 1-4 аккумулятора в зарядное устройство, оттянув назад пружинный механизм. Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами устройства. Если нужно зарядить 1-2 аккумулятора, установите их в соседние слоты с номерами 1 и 2 или 3 и 4, в этом случае процесс заряда будет более быстрым. 
4. Если аккумулятор исправен и подсоединен правильно, сразу начнется процесс заряда. Индикатор напротив соответствующего начнет мигать, отображая уровень заряда аккумулятора. 
 5. Как только процесс заряда будет окончен, все три деления напротив слота с аккумулятором будут гореть постоянно, аккумулятор можно извлечь из зарядного устройства. Если аккумулятор останется в слоте, включится режим trickle-charge (поддержание заряда малым током), в котором аккумулятор сможет набрать свою наиболее полную емкость. 
6. Отключите зарядное устройство от сети, извлеките аккумуляторы.

	[image: ]
	Зарядное устройство оснащено функцией обнаружения неисправных аккумуляторов и распознает не поддерживаемые данным зарядным устройством элементы (например, щелочные элементы питания). Если в устройство будут вставлены неисправные аккумуляторы или не поддерживаемые данным устройством элементы, через некоторое время светодиоды замигают.
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