Монтировать детектор БДГ-1 следует в максимальной близости от потенциального места нахождения источника излучения. Для контроля грузов, перевозимых в бортовых грузовых автомобилях, рекомендуется размещать детектор (или оба детектора) сверху, на минимально возможной высоте. Детекторы могут быть закамуфлированы с помощью металлических или деревянных ящиков. Толщина стенок камуфляжных ящиков, во избежание падения чувствительности датчика, не должна превышать 5мм для дерева, 0.5мм для стали и 1мм для алюминия.  
        
Детектор БДС-2 рекомендуется располагать на стойках проёма двери на высоте 70-80 см от пола. При стандартной ширине прохода (80 см) достаточно одного датчика. Если ширина прохода больше, то рекомендуется устанавливать 2 датчика, по обеим сторонам прохода.
 
Также следует учитывать, что чувствительность датчика падает по квадрату расстояния. Например, при увеличении расстояния от источника излучения до датчика в 2 раза, чувствительность падает в 4 раза.
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