8. Отключение изделия

8.1. Переключить тумблер на основном блоке изделия в положение «Отключено».

9. Обслуживание изделия

9.1. После срабатывания дымовой патрон должен быть заменен новым. Для этого отсоединить патрон от соединительного кабеля. Перерезать крепежные хомуты и снять патрон с крепежного уголка. Прикрепить новый патрон цветного дыма к крепежному уголку, при помощи хомутов, входящих в комплект поставки нового ПЦД. Соединить патрон с кабелем при помощи ножевых клемм. Полярность значения не имеет. 

10. Транспортирование и хранение

10.1. Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта.

10.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении.

10.3. Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях при температуре не выше 45(С и не ниже 0(С и относительной влажности не выше 85%.

11. Гарантии изготовителя

11.1. Изделие принято службой технического контроля предприятия-изготовителя.

11.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.3. Гарантийный срок эксплуатации основного блока изделия – 5 лет со дня изготовления. 

11.4.  Гарантийный срок эксплуатации дымового патрона 3 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, заменить дымовой патрон на новый.

Дата изготовления _________________
12. Свидетельство о приемке

12.1. Изделие «Растяжка-Б»  № _______________, изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Специализированный производственный участок

 химических источников тока

ИЗДЕЛИЕ «Растяжка-Б»

с электронным управлением

(комплектация с двумя ПЦД)
ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

1.1. Изделие «Растяжка-Б»  (далее изделие) предназначено для борьбы с кражами личного, коммерческого и государственного имущества.

1.2. При  несанкционированном проникновении злоумышленника в заблокированное помещение происходит срабатывание дымового патрона и охраняемое помещение заполняется густым  дымом, что дезориентирует злоумышленника и заставляет его быстро покинуть помещение.

1.3. Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха  от минус 15(С до плюс 50(С и относительной влажности до 98% при температуре +25°С.
2. Технические характеристики

2.1. Объем выделяемого белого дыма – 100 м3.

2.2. В качестве активного элемента в изделии используется  картридж (патрон) цветного дыма (ПЦД) АЛШП.0411013.020ТУ.

2.3. В качестве источника питания в изделии используется внешний источник питания постоянного тока с напряжением от 6,0В до 27В и силой тока не менее 1000 мА.

2.4. Устойчивость дымовой завесы в помещении – от 30 минут до 1 часа.

2.5. Масса основного электронного блока изделия не более 170 грамм.

2.6. Длина кабеля, соединяющего ПЦД с основным блоком изделия – 5 метров.

2.7.Температура нагрева металлического корпуса патрона при срабатывании – 150 (С.

3. Комплектность и конструкция изделия

3.1. В комплект поставки изделия «Растяжка-Б» входят:

1. Основной блок  …………………………………………………………………… 1 шт.;

2. Картридж цветного дыма сигнальный с крепежным уголком………….……… 2 шт.;

3.  Кабель соединительный .……………………………………………….………... 2 шт.;

4.  Комплект шуруп-дюпель ………………………………………………………... 6 шт.;

5.  Клеммы типа «U» ………………………………………………………………... 4 шт.;

6. Паспорт изделия……………………………….…………………………….......... 1 шт.;

7. Индивидуальная упаковка ……………………………………………....………... 1 шт.

3.2. Основной блок изделия представляет собой пластиковый корпус в котором установлены тумблер включения, клеммы для подвода внешнего питания изделия, клеммы электронного управления, клеммы для подсоединения ПЦД.
Срабатывание изделия может быть осуществлено:

1. Замыканием клемм электронного управления внешним прибором охранной сигнализации. 

2. Подачей питающего напряжения на клеммы  внешнего питания изделия, при этом клеммы электронного управления должны быть замкнуты перемычкой.

4. Меры безопасности при работе с изделием

 4.1. Все подготовительно-установочные работы с изделием производить при установке тумблера «Вкл (ON)» - «Откл (OFF)» на основном блоке изделия в положении «Отключено» (OFF).

4.2. Запрещается применять изделие во взрывоопасных помещениях всех категорий.
4.3. Рекомендуемое расстояние от верхней рабочей части дымового патрона до ближайшего расположенного в направлении выброса дыма горючего предмета не менее  0,5 м.

4.4. В случае срабатывания изделия, дождаться оседания дымовой завесы. Проветрить помещение. Дым не оставляет следов на поверхности предметов и безопасен для человека и продуктов питания. 
5. Установка изделия

5.1. Установить основной блок изделия на стену или др. место примеряясь к обстановке помещения так, чтобы он по возможности был скрыт от глаз посетителей.

5.2. Установить дымовые патроны при помощи крепежного уголка на потолке помещения. Выброс дыма должен быть направлен вниз. Обязательно жестко закрепить патрон к потолку или несущей конструкции подвесного потолка, так чтобы при срабатывании дымовая струя не сместила патрон с места крепления!!!     

5.3 Подключить шлейф электронного управления и внешнего питания к соответствующим клеммам на основном блоке изделия. Полярность подключения значения не имеет.

5.4. При помощи соединительного кабеля, входящего в комплект поставки, подключить патрон цветного дыма к соответствующим клеммам основного блока изделия. Полярность подключения значения не имеет.

6. Подготовка к работе и включение изделия

6.1. Убедиться, что контакты шлейфа эл. управления разомкнуты, система находится в режиме дежурного контроля.

6.2. Включить тумблер основного блока в положение «Включено».

6.3. Система включена в режим охраны.

 7. Работа изделия

7.1. При подаче сигнала тревоги система эл. управления должна замкнуть контакты шлейфа эл. управления (см. рис.1). При этом напряжение питания подается на контакты патрона цветного дыма и происходит срабатывание патрона. Помещение заполняется белым дымом, что дезориентирует злоумышленника и заставляет его быстро покинуть помещение.
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Рис.1.

1 -  Корпус основного блока. 2 – Клеммы подключения соединительного кабеля ПЦД. 3 –  Клеммы подключения шлейфа внешнего источника питания. 4 – Клеммы подключения шлейфа  блока электронного управления. 5. Тумблер. 6 – Кабель к патрону цветного дыма.  7 – Шлейф к блоку электронного управления. 8. Шлейф к внешнему источнику питания. 9. Патрон ПЦД.

