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ДЕТЕКТИВНЫЙ НАБОР КРАСИТЕЛЕЙ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Красящие химические ловушки предназначены для  обнаружения лица, совершившего противоправные действия (кража, несанкционированное проникновение). 

      Препараты обладают устойчивой адгезией по отношению к кожному покрову и при попадании на руки с естественной влажностью обеспечивают стойкое окрашивание в бордово-красный цвет. 
2. Состав комплекта
1. УФ-365 – ультрафиолетовый фонарь – 1 шт
2. РОДАМИН(порошок) – красящий состав в виде порошка - 1 шт.
3. РОДАМИН(мазь) – красящий состав в виде мази – 1 шт 

4. Кисть для нанесения порошка – 1 шт

5. Платки бумажные – 1 уп.
6.  Руководства по эксплуатации,  паспорта.

3. Способ применения

        Препарат может наноситься с помощью мягкой кисточки или ватной палочки на поверхность подкладки сумки или кошелька, на пачку денег и т.п. Для нанесения выбирается темная поверхность.

Обладает устойчивой адгезией по отношению к кожному покрову и при попадании на руки с естественной влажностью обеспечивает стойкое окрашивание в бордово-красный цвет. Окраска усиливается при попытке смыва водой. Краска на руках сохраняется длительное время.

После удаления видимой окраски с кожи рук с помощью пемзы, щеток и т.п., возможно определение следов «Родамина». При освещении УФ-светом с длиной волны 365 нм следы метящего средства на руках выявляются в виде красного люминесцентного свечения.

4.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации. 

5. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

6.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

    Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О приЁМКЕ

      Спецукладка "БЕЗАР-2"  соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи   «____» ________________ 20____г.

                                                         М.П.
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