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НЕВИДИМАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Невидимая штемпельная краска предназначена для установления подлинности документов и защиты их от подделки. 

В состав бесцветной штемпельной краски  входит люминесцентный маркер, позволяющий подтвердить подлинность оттиска печати на защищенном документе. 

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  0°С до +45 °С.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Заправленная штемпельная подушка – 1 шт.

2. Флакон с невидимой краской (30 мл.) – 1 шт.

Порядок использования

* Не открывая крышки, энергично взболтайте содержимое пузырька с краской в течении 1 минуты.

* Откройте крышку пузырька и, обмакнув в краску кисточку, намажьте штемпельную подушку. Нанесите 2 - 3 слоя и дайте краске впитаться. Надавливая штемпелем на подушку, равномерно обработайте всю поверхность штемпеля. Оставьте на воздухе на 10 минут для подсушки.

В дальнейшем штемпельную подушку держите в закрытом состоянии для уменьшения высыхания краски.

* Сделайте несколько пробных отпечатков и убедитесь в их качестве при освещении фонарем с длиной волны 365 нм. Если оттиск штемпеля заплывает или смазывается, значит на штемпельную подушку нанесено слишком много краски. Дайте ей подсохнуть.

* Если краска на подушке израсходована (оттиск получается слабоокрашенным или неоднородным), нанесите на подушку следующие 1 - 2 капли краски. 

* Водой подушку не смачивать.

* Перед каждым оттиском на бумаге надавливайте штемпелем на подушку с краской. 
* Наибольшая яркость свечения краски будет при нанесении штампа на бумагу без оптического отбеливателя. Например, на такую, на которой напечатана эта инструкция.

После нажатия штемпелем на подушку с него можно получить один качественный оттиск.

Маркер не выявляется при обычном освещении и может быть   обнаружен только по люминесцентному свечению при освещении документа ультрафиолетовым светом с длиной волны 365 нм. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «ШТАМП-Б-365» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Сохранность маркера на бумаге не менее 1 года.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

         Образцы свечения невидимых красок

     Осветите эту страницу ультрафиолетовым фонарём с длиной волны 365 нм

	Невидимая с красным

свечением


	Невидимая с синим

свечением



	Невидимая с зелёным свечением


	Место 

для пробного отпечатка
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