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НЕВИДИМАЯ ШТЕМПЕЛЬНАЯ
КРАСКА С АС-ЗАЩИТОЙ
(штемпельная подушка)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
       Изделие «ШТАМП-Б-980» представляет собой штемпельную подушку обработанную бесцветной краской с АС-защитой, видимой при облучении только ИК-лазером с длиной волны 980 нм.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Невидимая штемпельная краска предназначена для установления подлинности документов и защиты их от подделки. 

В состав бесцветной штемпельной краски  входит люминесцентный маркер, позволяющий подтвердить подлинность оттиска печати на защищенном документе. 

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  0°С до +45 °С.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Заправленная штемпельная подушка – 1 шт.

Порядок использования

* Надавливая штемпелем на подушку, равномерно обработайте всю поверхность штемпеля.

* Сделайте несколько пробных отпечатков и убедитесь в их качестве при освещении ИК-лазером с длиной волны 980 нм. 

* Перед каждым оттиском на бумаге надавливайте штемпелем на подушку с краской. 
В дальнейшем штемпельную подушку держите в закрытом состоянии для уменьшения высыхания краски.

После нажатия штемпелем на подушку с него можно получить один-два качественных оттиска.
Маркер не выявляется при обычном освещении и может быть обнаружен только по люминесцентному свечению при освещении документа ИК-лазером с длиной волны 980 нм. Осветителями с другими длинами волн краска не выявляется.

Сведения об утилизации


Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья человека и окружающей среды. После окончания срока службы не требует специальной утилизации. 

ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

    Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие «ШТАМП-Б-980» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Сохранность маркера на бумаге не менее 1 года.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.
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