«ШТАМП-980»

Краска штемпельная флуоресцентная со свечением в области 980 нм (штемпельная подушка) 

Изделие «ШТАМП-980» представляет собой штемпельную подушку обработанную флуоресцентной краской видимой при облучении ИК-лазером с длиной волны 980 нм.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Краска штемпельная предназначена для установления подлинности документов и защиты их от подделки. 

В состав бесцветной (молочного цвета) штемпельной краски (основа) входит инфракрасный маркер, позволяющий подтвердить подлинность оттиска печати на защищенном документе. 

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0°С до +45 °С.

Порядок использования
Надавливая штемпелем на подушку, равномерно обработайте всю поверхность штемпеля.

Сделайте несколько пробных отпечатков и убедитесь в их качестве при освещении ИК-лазером с длиной волны 980 нм. 

Перед каждым оттиском на бумаге надавливайте штемпелем на подушку с краской. 
В дальнейшем штемпельную подушку держите в закрытом состоянии для уменьшения высыхания краски.

После нажатия штемпелем на подушку с него можно получить один-два качественных оттиска.

Маркер не выявляется при обычном освещении и может быть обнаружен только по люминесцентному свечению при освещении документа ИК-лазером с длиной волны 980 нм. При облучении осветителями с другой длиной волны, маркер не может быть обнаружен.
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