   Специализированный производственный участок  химических источников тока

ИЗДЕЛИЕ «Кошелек-Ж»

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Кошелек-Ж» (далее изделие) предназначена для создания условий, обеспечивающих оперативное задержание преступника непосредственно после совершения кражи. 

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,5 м.

2.2 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 до 45ºС.

3. Описание конструкции 

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде женского кошелька-косметички, внутри основного кармана которой установлена пиротехническая капсула «Купель» с красящей композицией, контактная пара и элемент питания.


При открывании закрытого на молнию кармана кошелька-косметички контакты замыкаются и происходит срабатывание изделия.

4. Указания по мерам безопасности

 
4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.
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5. Подготовка и порядок работы изделия

5.1 Перед закрытием помещения (магазина) положить кошелек на место, где он наверняка будет замечен преступником. При открывании, закрытого на молнию кармана кошелька, происходит выброс специального химического вещества окрашивая руки, одежду и  лицо преступника в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления.


5.2. Следует учитывать, что выбрасываемая красящая композиция практически не смывается с одежды, а также с предметов, имеющих хорошо впитывающую влагу поверхность, и по возможности принять меры для предотвращения порчи дорогостоящего имущества.
6. Гарантии изготовителя 

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.

6.2. Регламентированный срок службы изделия – 2 года. По истечении регламентированного срока службы изделие подлежит утилизации или восстановлению работоспособности на предприятии изготовителе (замена элемента питания и капсулы с краской).

7. Свидетельство о приемке

7.1.   Изделия «Кошелек женский» изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.
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