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Технический паспорт (групповой)

на изделие «Катапульта-М»

Партия № 0221

Количество изделий из партии …………………………………………. шт. Дата выпуска – 02.2023г.

1. Назначение изделия

1.1 Изделие «Катапульта-М» (далее изделие) предназначено для маркировки преступника красящим препаратом «Кармин» (далее СКК) при попытке кражи охраняемого предмета или вскрытия охраняемого объекта (сейф, шкаф, ящик стола и.т.д).
1.2 Изделие «Катапульта-М» срабатывает при выдергивании лески с чекой из контактной группы.
1.3 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0ºС до 45ºС.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,5 м. 2.2 Площадь распыления СКК:
-	на расстоянии 0,5м, не менее ……………………… 0,5 м2; -	на расстоянии 1,5м, не менее ……………………… 1,5 м2; 2.3 Масса, не более ……………………………………… 50 гр;
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4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных и пожароопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.
4.2 Не располагать изделие на расстоянии менее 500 мм от глаз.
4.3 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Порядок установки изделия

[bookmark: _page_1_0][bookmark: _GoBack]5.1. Закрепить изделие «Катапульта-М» на месте при помощи хомута или другим способом (приклеить, привязать), при этом направление выброса красящей композиции должно быть выбрано исходя из наиболее вероятного места нахождения злоумышленника.
5.2. Закрепить пластиковую коробочку с элементом питания и тумблером отключения при помощи 3М двухстороннего скотча внутри сейфа или шкафа, так, чтобы она была доступна для отключения изделия при необходимости снятия изделия с охраны и работы с сейфом ( шкафом), но не была видна злоумышленнику.
.
5.4. Надежно закрепить конец лески с чекой на контролируемой поверхности (дверца шкафа, сейфа, кассы, дверь в кабинет и.т.д.). Подобрать длину лески исходя из конкретных условий эксплуатации изделия. Выдергивание чеки и срабатывание изделия должно происходить при открывании дверцы на 10-15 см.

Изделие готово к работе.

6. Порядок работы

6.1 В случае несанкционированного вскрытия объекта или кражи блокированного предмета происходит выдергивание чеки из контактной группы, что приводит к мгновенному выбросу СКК.
Снятие с охраны.
6.2. При необходимости воспользоваться сейфом (шкафом) немного приоткрыть дверцу сейфа (шкафа), перевести тумблер в положение «Отключено». Изделие снято с охраны. Можно полностью открывать дверцу.
Повторная постановка на охрану.
6.3. Вставить чеку между между контактами контактной группы. Перевести тумблер в положение Включено. Закрыть дверцу сейфа (шкафа). Изделие встало на охрану.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозится любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.
7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.
8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.
8.3. Регламентированный срок эксплуатации изделия – 2 года.
8.4. По истечении регламентированного срока эксплуатации - изделие подлежит утилизации или возврату на предприятие изготовитель, для проведения регламентных работ по восстановлению работоспособности изделия.

9. Свидетельство о приемке

9.1.	Изделия «Катапульта-М» (партия 0221) изготовлены и приняты в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК

_______________ Дементьев А.Ю. «___» ___________ 202_ г.
