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ПОРТАТИВНЫЙ 





ХИМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА В ВИДЕ БАНКОВСКОЙ УПАКОВКИ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
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Рис.1.
1 – Имитация пачки денежных купюр; 2 – Химическая ловушка «Купель» (красящий препарат «КАРМИН»);
3 –капсула «Купель-МГ» (слезоточивый газ); 4 – Нить; 5 – Чека; 6 – Упаковочная бандероль

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Изделие "Кукла-МГ" предназначено для профилактического воздействия на преступника с целью предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и т. п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,5 м.
2.2. Площадь распыления на расстоянии 1,5 м не менее 1,0 м2.
2.3. Изделие срабатывает от выдергивания чеки 5 (рис. 1) при натяжении
нити 4 с усилием 50-100 грамм.
2.4. В изделии используется источник питания типа «АА».



3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
3.1. Для установки изделия следует расположить его таким образом, чтобы сторона с денежной купюрой была наверху, жестко закрепить конец нити к неподвижному относительно  изделия  предмету (привязать или  приклеить нить), и применяясь к обстановке, скрыть нить. 
ВНИМАНИЕ! Избегайте натяжения нитки, так как это может привести к выдергиванию чеки и срабатыванию изделия.
При установке изделия необходимо учитывать, что выброс красящей композиции из капсулы "Купель", входящего в состав изделия «КУКЛА-МГ» (позиция 2 на рисунке 1) при срабатывании происходит  в сторону, противоположную той, из которой выходит нить (см. рис. 1), а также тот факт, что наиболее лёгкий выход чеки происходит при перемещении пачки в сторону, противоположную месту крепления нити (см. рис. 2).
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Рис. 2

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При попытке изъятия изделия нить 4 выдергивает чеку 5, контакты замыкаются и происходит срабатывание химической ловушки «Купель». Упаковочная бандероль легко прорывается и происходит выброс жидкой красящей композиции ярко-малинового цвета, несмываемой с кожи и одежды человека. Одновременно образуется аэрозольное облако слезоточивого действия.
5. МАРКИРОВКА
Нанесенная на нижней стороне маркировка обозначает направление выброса красящей композиции - «К» и слезоточивой композиции –«Г».

6.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.



7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требования группы 1ГОСТ15150.

Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже +5 и не выше 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

3. Если изделие не активировано в течение 12 месяцев, его необходимо вернуть Поставщику для замены элемента питания и обновления красящего вещества.


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие «КУКЛА-МГ» изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.


Представитель ОТК___________________________

«19» февраля 2019 г.
[bookmark: _GoBack]
                               М.П.



Дата продажи   «      » _____________2019 г.


Представитель фирмы-продавца __________________________


                                                         М.П.
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