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1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Люминесцентная паста «ОГОНЕК-980», свечение в области 980 Нм (вес-20 г),  Свидетельство о государственной регистрации в Таможенном союзе на исходное вещество № RU.23.KK.08.015.E.000866.07.14 от 16.07.2014 г. представляет собой тонкодисперсное люминесцентное вещество в виде мази с повышенной адгезией к кожному покрову человека. 

Паста «ОГОНЕК» (980 Нм) предназначена для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения. 

Препарат может наноситься на предметы с твердой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий. 

При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется препарат «ОГОНЕК» (980 Нм), с различными поверхностями, на них остаются следы, видимые только под действием инфракрасного излучения с длиной волны 980 Нм (зелёное свечение). 
При облучении осветителями с другими длинами волн препарат не обнаруживается.
2.Технические характеристики

2.1. Зелёное свечение в области 980 нм 

3.Состав комплекта

3.1. Люминесцентная паста «ОГОНЕК» (980 Нм) – вес нетто 20 г.

3.2 Руководство по эксплуатации,  паспорт.

                     4.Способ применения

Паста наносится тонким слоем на поверхность контролируемого объекта при помощи ватной палочки. 

Количество пасты должно быть минимальным. Процесс нанесения целесообразно контролировать в лучах инфракрасного осветителя с длиной волны 980 нм. 

При нанесении на защищаемые поверхности паста практически неразличима при освещении дневным светом. 

5.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации. 

6. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

Условия хранения:

Внимание! Необходимо хранить изделие при температуре около +4°С. 
При хранении изделия при комнатной температуре возможно появление на поверхности вещества вазелинового масла (прозрачно-желтая жидкость). В этом случае, перед использованием необходимо перемешать вещество деревянной или пластиковой лопаточкой.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

7.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О приЁМКЕ

Изделие «Огонёк-980»(свечение в области 980 Нм)  принят в соответствии с требованиями государственных стандартов и признан годным для эксплуатации.

ТУ 5212-174-08594016-99
Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, 12 месяцев с даты реализации.

Дата продажи   «      » _____________ 20____г.
                                                    М.П.

10. Сведения о рекламациях

10.1. В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока, рекламации предъявляются предприятию – поставщику.

10.4 Рекламация на изделие не принимается:

- по истечении гарантийного срока;

- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, предусмотренных эксплуатационной документацией.
