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МИНИАТЮРНОЕ

ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО
С ПОДСВЕТКОЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1. НАЗНАЧЕНИЕ

      Досмотровое зеркало «Шмель-4М» предназначено для осмотра труднодоступных мест в строительных конструкциях, транспортных средствах и т.п. с целью выявления взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия, контрабанды, а также негласно установленных средств съёма информации.

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Рабочая длина штанги, см

  ● max
  ● min
Зеркало
	88
29
60х40 мм


3. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
      3.1  Раздвиньте штангу на необходимую длину.

     3.2 Выберите необходимый угол наклона зеркала к оси телескопической штанги, обеспечивающий оптимальный обзор обследуемых поверхностей.

     3.3 При работе в условиях недостаточной освещённости, рекомендуется использовать дополнительную светодиодную подсветку. Включение подсветки производится движковым переключателем, расположенным на задней стороне зеркала.

При снижении яркости светодиодов заменить источники питания.

4. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском  помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

  Условия хранения:
1) температура окружающей среды от +50°С до -20°С;
2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

5.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

     Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

    При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

    Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

    В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, 12 месяцев со дня со дня оформления грузополучателем акта-приема передачи товара.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Досмотровое зеркало «Шмель-4М» соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.
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